Ημ/νία: 21/03/2025

**Πληροφορίες**: Λάμπρος Πετρόπουλος

Τηλ: 2310-365815, 6973494864

e-mail: lpetropoulo@herrco.gr

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΠΛΑΙΣΙΟΥ (10 ΤΕΜ)**

Τo όχημα θα φέρει υπερκατασκευή τύπου πρέσας 16 m3 για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων αστικών στερεών απορριμμάτων.

|  |
| --- |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οχήματος** |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο (DIESEL).  |
| Πλαίσιο | Φορτηγό αυτοκίνητο πλαίσιο μικτού ελάχιστου βάρους 16 Τ.Ικανότητα εμπρόσθιου άξονα: Να αναφέρεται ρητά καθώς αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης.Ικανότητα οπίσθιου άξονα: Να αναφέρεται ρητά καθώς αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. |
| Σασί/Πλαίσιο | Θα χρησιμοποιηθεί ώστε να φέρει Υπερκατασκευή τύπου πρέσας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 1501-1:2011.  |
| Προδιαγραφές | Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή φορτίων, οι πρόβολοι, ο εξοπλισμός κλπ να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας απορριμματοφόρου οχήματος στην Ελλάδα. |
| Μετάδοση κινήσεως | Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων. Τα χαρακτηριστικά του σασμάν θα δοθούν στον Προμηθευτή της Υπερκατασκευής προκειμένου το ΡΤΟ να έχει την επιθυμητή απόδοση. **Προαιρετικά**: κατάθεση συμπληρωματικής προσφοράς με αυτοματοποιημένο ή/και αυτόματο κιβώτιο. |
| Διάταξη | Διαξονικό με διπλές ρόδες πίσω. |
| Καμπίνα | 2 θέσεις συνεπιβατών πρόσθετα του οδηγού.Μέγιστο εξωτερικό πλάτος καμπίνας: Να αναφέρεται ρητά καθώς αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. |
| Ισχύς κινητήρα | > 215 ΗΡΡοπή κινητήρα: Να αναφέρεται ρητά καθώς αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. |
| Απομάκρυνση καυσαερίων | Κατακόρυφη εξάτμιση. |
| Μηχανόφρενο | Θα διατίθεται μηχανόφρενο στο βασικό εξοπλισμό. |
| Εξοπλισμός | Σύμφωνος με ΚΟΚ και πρότυπο ΕΝ 1501-1:2011. Ενδεικτικά αναφέρονται: Εφεδρικός τροχός, κλιματισμός φαρμακείο, τρίγωνο, 2 πυροσβεστήρες, εργαλειοθήκη, ανυψωτήρας, ταχογράφος, σφήνες αναστολής κίνησης, ωρόμετρο λειτουργίας κινητήρας, ηλεκτρικά παράθυρα, radio/Cd, immobilizer, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) κ.α. Η προμήθεια το εξοπλισμού ασφαλείας είναι αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή. |
| **Δυνατότητα ελιγμών** | Θα εκτιμηθεί ο μικρότερος κύκλος στροφής για προτιμώμενο μεταξόνιο περίπου 4200mm |
| **Απόβαρο πλαισίου** | Να αναφέρεται ρητά καθώς αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. |
| **Άλλα στοιχεία** |
| Βάρος Υπερκατασκευής | Αναμενόμενο 5Τ (άδειο) / 10Τ (φορτωμένο) |
| Υπόδειξη συνεργείων συντηρήσεως / επισκευής  | Σε όλη την Ελλάδα |
| Χρώμα | Εξωτερικό χρώμα λευκό |
| Παρεχόμενη εγγύηση | Να αναφέρεται η χρονική διάρκεια |
| Συμβόλαιο επισκευής/συντηρήσεων | Υποβολή σχετικού μονοετούς συμβολαίου με ενδεικτικό κόστος |
| **Συμπληρωματικά στοιχεία**  |
| Προδιαγραφές ρύπων | Οι κινητήρες θα ικανοποιούν τις προδιαγραφές για τις εκπομπές ρύπων σύμφωνα με **EURO VIe** ή και πιο πρόσφατων |
| Όριο έκδοσης πινακίδων | Ρητά να αναφέρεται η προθεσμία έκδοσης πινακίδων για τα προσφερόμενα οχήματα  |
| Δελτίο Τεχνικών Στοιχείων | Υποχρεωτική η συμπλήρωση του Δελτίου Τεχνικών Στοιχείων που επισυνάπτεται (Όχι με παραπομπή στην τεχνική προσφορά) |